УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением главы администрации Волховского муниципального района

Ленинградской области от 24 мая 2022 г. № 1597

(приложение 2)

Изменения в Схему размещения рекламных конструкций

на территории Волховского муниципального района Ленинградской области вдоль федеральной автомобильной дороги общего пользования

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола"


|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано  (инициалы, фамилия руководителя уполномоченного органа) | \_  (подпись)  «\_\_» 20 г. |

В целях размещения рекламных конструкций на территории Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствии с требованиями регламентов на земельных участках всех форм собственности, соблюдения интересов Российской Федерации и Ленинградской области, внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории Волховского муниципального района Ленинградской области вдоль федеральной автомобильной дороги общего пользования Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" (далее - Схема) следующие изменения:

1. Дополнить перечень адресов установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Волховского муниципального района Ленинградской области вдоль федеральной дороги общего пользования Р-21 "Кола" Санкт- Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия номерами рекламных мест № 0107, № 0108, № 0109:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № рекламного места в альбоме схемы размещения | Место размещения рекламной конструкции | | | | Площадь информационных полей | Вид рекламной конструкции | Тип рекламной конструкции | Технические характеристики |
| населенный пункт | улица, магистраль | номер дома, километраж | сторона |
| 7 | 0107 | Деревня Иссад | А-114 | 531 км 220 м | Слева | 36 кв. м  (6,0 х 3,0 м) х 2 | Билборд | Двухсторонняя | Отдельностоящая |
| 8 | 0108 | Деревня Весь | А-114 | 528 км 235 м | Слева | 36 кв. м  (6,0 х 3,0 м) х 2 | Билборд | Двухсторонняя | Отдельностоящая |
| 9 | 0109 | Село Колчаново | А-114 | 516 км 80 м | Справа | 36 кв. м  (6,0 х 3,0 м) х 2 | Билборд | Двухсторонняя | Отдельностоящая |


1. Дополнить ситуационную схему расположения рекламных конструкций в масштабе 1:100 000 следующим листом:



1. Дополнить схемы расположения рекламных конструкций следующими листами № 4, № 5, № 6:









1. Дополнить раздел «Фотоматериалы» следующими листами:

|  |  |
| --- | --- |
| ФОТОМАТЕРИАЛЫ | |
| P113C3T3#yIS1 | P115C5T3#yIS1 |
| № 0107 | Деревня Иссад на земельном участке с кадастровым номером 47:10:0309001:46, у автодороги А-114, 531 км 220 м, левая сторона |
|  | (адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции) |




|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Замеры рекламной конструкции (РК)** | | |  | **Замеры дорожных знаков, указанных в пунктах Г.3.1 и Г.3.2 ГОСТ Р 52290, и светофоров дорожных** | | |
| **Параметр** | **Фактическое значение параметра** | **Значение параметра по ГОСТ 52044-2003** | **Параметр** | **Знак 1** | **Знак 2** |
| **L уст р**, м  (расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки  рекламной конструкции) | 6,4 | 6,4 | Номер дорожного знака по ГОСТ Р 52290, светофор дорожный | 2.1;  5.23.1 | 2.1;  5.19.1 |
| **H р**, м  (высота РК от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) | 5,0 | 5,0 | **L дз**, м  (Расстояние от края проезжей части до дальнего края проекции дальнего знака) | 2,0 | 4,0 |
| **S уст р**, м  (расстояние от места установки РК до линии установки дорожного знака по ходу движения) | 1) 36,98  2) 64,87 | 1) 0,2  2) 0.2 | **H дз**, м  (Габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части) | 5,0 | 5,0 |
| **L в**, м  (1/2 ширины полосы движения) | 1,75 | 1,75 |
| **Соответствует ГОСТ 52044-2003** | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ФОТОМАТЕРИАЛЫ | |
| P201C3T5#yIS1 | P203C5T5#yIS1 |
| № 0108 | Деревня Весь на земельном участке с кадастровым номером 47:10:0310002:86, у автодороги А-114, 528 км 235 м, левая сторона |
|  | (адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции) |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Замеры рекламной конструкции (РК)** | | |  | **Замеры дорожных знаков, указанных в пунктах Г.3.1 и Г.3.2 ГОСТ Р 52290, и светофоров дорожных** | | |
| **Параметр** | **Фактическое значение параметра** | **Значение параметра по ГОСТ 52044-2003** | **Параметр** | **Знак 1** | **Знак 2** |
| **L уст р**, м  (расстояние от края проезжей части до  ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции) | 13,5 | 13,5 | Номер дорожного знака по ГОСТ Р 52290, светофор дорожный | 3.27;  8.2.3 | 5.23.1 |
| **H р**, м  (высота РК от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) | 4,5 | 4,5 | **L дз**, м  (Расстояние от края проезжей части до дальнего края проекции дальнего знака) | 5,0 | 5,0 |
| **S уст р**, м  (расстояние от места установки РК до линии установки дорожного знака по ходу движения) | 1) 77,14  2) 112,18 | 1) 0,2  2) 0,2 | **H дз**, м  (Габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части) | 4,0 | 4,0 |
| **L в**, м  (1/2 ширины полосы движения) | 1,75 | 1,75 |
| **Соответствует ГОСТ 52044-2003** | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ФОТОМАТЕРИАЛЫ | |
| P286C3T7#yIS1 | P288C5T7#yIS1 |
| № 0109 | Село Колчаново, у автодороги А-114, 516 км 80 м, правая сторона |
|  | (адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции) |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Замеры рекламной конструкции (РК)** | | |  | **Замеры дорожных знаков, указанных в пунктах Г.3.1 и Г.3.2 ГОСТ Р 52290, и светофоров дорожных** | | |
| **Параметр** | **Фактическое значение параметра** | **Значение параметра по ГОСТ 52044-2003** | **Параметр** | **Знак 1** | **Знак 2** |
| **L уст р**, м  (расстояние от края проезжей части до  ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции) | 25,0 | 25,0 | Номер дорожного знака по ГОСТ Р 52290, светофор дорожный | 5.16 | 2.1 |
| **H р**, м  (высота РК от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) | 5,0 | 5,0 | **L дз**, м  (Расстояние от края проезжей части до дальнего края проекции дальнего знака) | 6,0 | 3,5 |
| **S уст р**, м  (расстояние от места установки РК до линии установки дорожного знака по ходу движения) | 1) 30,78  2) 64,45 | 1) 0,2  2) 0,2 | **H дз**, м  (Габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части) | 3,5 | 3,5 |
| **L в**, м  (1/2 ширины полосы движения) | 1,75 | 1,75 |
| **Соответствует ГОСТ 52044-2003** | | | | | | |